############################################################################
#                                                                          #
#     バーコード印刷プログラム　VisualBasic5.0　                           #
#                                                             WBC渡嘉敷    #
############################################################################

バーコードラベル開発を行う端末には
「ＴＥＣ プリントシステムＶ２　ＮＴ版」
「ＴＥＣ　ＢＣＰ発行ツール（ＯＣＸ）」
をインストールして下さい
　\\Ascsvr01\After\tamayura\tools\TEC\ に格納


■ＴＥＣ プリントシステムＶ２　ＮＴ版
ＴＥＣ　ＢＣＰプリントシステムの設定
［ＳＥメニュー］−［システム設定］−［ディレクトリ］の
［設定］・・・I:\tamayura\aspac\BarCDPRT
［データ］・・I:\tamayura\aspac\Data\PriceCard

※アスパックをインストールしたパス
  この設定はラベルフォーマット作成等に使用するものです。
  Aspacから実行する場合は、ASPAC.iniのパラメータを渡しています

　尚、実行環境にプリントシステムは必要ありません


■ＢＣＰ発行ツール（ＯＣＸ）のインストール
BcpCtrl10.exeを実行し、C:\BcpCtrl にインストールして下さい
※C:\BcpCtrl以外にインストールするとプリンタリストファイル（PrtList.ini）を
　取得できないので、必ず　C:\BcpCtrl　にインストールして下さい。
　↑ocx自体にパスを固定で持っているのか？原因は不明です


・Windows2000
　コマンドプロンプトから
　Regsvr32 C:\BcpCtrl\BcpCtrl.ocx
　を実行して、レジストリにＯＣＸを登録します。

・Windows9x
　BcpCtrl.ocx を C:\Windows\SYSTEM にコピー


■ＢＡＲ＿ＰＲＮＴ．ＥＸＥ
　バーコード印刷用プログラム
　
＜説明＞
　ラベルフォーマットファイル(*.LFM)とデータ(*.DAT)を読み込み、
　バーコードプリンタで印刷します。
　プログラムでラベルフォーマットにデータをセットして印刷しているので
　ラベルフォーマット、データフォーマットを変更した場合は、プログラム
　の修正が必要です。

＜使用方法＞
　BAR_PRNT.EXE /[ﾗﾍﾞﾙﾌｫｰﾏｯﾄﾌｧｲﾙ名(ﾌﾙﾊﾟｽ)] /[ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ名(ﾌﾙﾊﾟｽ)] /[使用ﾎﾟｰﾄ]

パラメータ
　[ﾗﾍﾞﾙﾌｫｰﾏｯﾄﾌｧｲﾙ名(ﾌﾙﾊﾟｽ)]・ラベルフォーマットファイル(*.LFM)をフルパスで指定します
　[ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ名(ﾌﾙﾊﾟｽ)]・・・・データファイル名(*.DAT)をフルパスで指定します
　[使用ﾎﾟｰﾄ] ・・・・・・・・使用ポート　DRV　または　COM　を指定します
　　　　　　　　　　　　　　 DRV：プリンタドライバを使用してバーコードを印刷します
　　　　　　　　　　　　　　　　　ネットワークプリンタの場合に指定して下さい
　　　　　　　　　　　　　　 COM：ＣＯＭポートに接続されたバーコードプリンタ直接出力
　　　　　　　　　　　　　　　　　します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ローカルプリンタ(ＣＯＭポート)の場合に指定して下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　COMを指定した場合はプリンタの戻り値をＰＧで取得して
　　　　　　　　　　　　　　　　　制御しています。

